**شرایط فنی و خصوصی ترمیم ترانشه و آسفالت نایین**

**1( پیمانکار موظف است در قالب هزینه تجهیز کارگاه کلیه موارد ذیل را فراهم نماید:**

**الف) داشتن فر و کپسول جهت گرم کردن قیر تا درجه مورد نیاز.**

**ب) داشتن برزنت جهت محافظت آسفالت از سرما و گرم نگهداشتن آن در کل مسیر از کارخانه تا انتهای عملیات اجرای آسفالت.**

**پ) داشتن غلطک و فینیشر مناسب جهت پخش و غلطک زنی آسفالت**

**ت) داشتن کمپکتور صفحه ای یا قورباغه ای جهت کمپکت زیرسازی**

**ث ) داشتن و استفاده به موقع از وسائل ایمنی مورد نیاز از جمله کله قندی ، پرچم قرمز ، نوار خطر ، تابلو اخطار ، چراغ چشمک زن و هر گونه وسائل لازم دیگر به تشخیص دستگاه نظارت.**

**ج) تامین وسایل فردی کارگران از جمله کفش مناسب ، دستکش ، لباس کار و غیره.**

**در صورت;کوتاهی و یا عدم اجرای بند (1) 50 درصد مبلغ تجهیز کارگاه به تناسب کاهش یافته و علاوه بر آن ، برابر این مبلغ به عنوان جریمه از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد ، همچنین در صورت بروز هرگونه حادثه در حین اجرای کار، پیمانکار مسئول خواهد بود.**

**2( پیمانکار موظف است قبل از پیشنهاد قیمت و پس از بررسی نسبت به نحوه اجرای کار متناسب با شرایط محلی آگاهی کامل کسب نماید .**

**بدیهی است پس از اعلام نرخ پیمان به جزء آنچه به صراحت در قرارداد ، شرایط پیمان )عمومی ، خصوصی و فنی(و فهرست بهای منضم به قرارداد پیش بینی شده است ردیفی پرداخت نمی شود.**

**3( پیمانکار موظف است پس از انعقاد و ابلاغ قرارداد نسبت به بیمه نمودن کارگاه در قبال شخص ثالث و کارکنان خود اقدام نماید، هرگونه پرداخت وضعیت منوط به ارائه بیمه نامه به دستگاه نظارت )مشاور( و تایید مراتب توسط دستگاه نظارت خواهد بود.**

**4 (کلیه صورت وضعیتهای این قرارداد بایدتوسط پیمانکار و به وسیله نرم افزار تدکار، تهیه ، نوشته و کنترل گردد.**

**5( پرسازی مسیرهای حفاری شده می بایست بر اساس دتایلهای پیوست به فهرست بهای موضوع پیمان و دتایلهای استاندارد ابلاغ شده از طرف کارفرما و در فالب ردیفهای پیمان صورت گیرد و در مواردی که دستور کار پرسازی از طرف شهرداری ابلاغ میگردد ، نحوه عمل وتشخیص نهایی به عهده دستگاه نظارت و بر اساس دستور کارهای کتبی ، ابلاغ از طرف کارفرما و صورتجلسات تنظیمی خواهد بود.**

**6( در خصوص مرمت نوار حفاری ، ضخامت آسفالت در کلیه معابر این قرارداد حداکثر تا 5 سانتی متر و بر اساس آیتمهای برآورد منضم به پیمان و انجام آزمایشات کرگیری و تعیین دانسیته با حضورنظارت مقیم منطقه و کارفرما استان و ارائه صورتجلسات تایید شده توسط نظارت مقیم خواهد بود.**

**تبصره بند 6**

**الف(درصورتیکه ضخامت آسفالت اجراشده بیشتراز 5 سانتی متر باشد ، فقط و فقط در برخی معابر و حداکثر تا 100 متر مربع ، 10 درصد افزایش ضخامت تا 5.5 سانتی مترقابل پرداخت می باشد .**

**ب(درصورتیکه ضخامت آسفالت اجراشده کمتراز 5 سانتی متر باشد، ضخامت مطابق ضخامت اجراشده قابل پرداخت می باشد و در محاسبات میانگین تعیین ضخامت و دانسیته ملاک عمل قرار خواهد گرفت.**

**ت ) دانسیته بدست آمده از نتایج آزمایشگاهی در تعیین نهایی ضخامت آسفالت لحاظ می گردد .**

**7) پرداخت هزینه مرمت و آسفالت مازاد بر سطوح استاندارد ترانشه ها تنها در شرایط ذیل امکانپذیر می باشد :**

**الف( سه سانتیمتر عرض مازاد بر استاندارد طرفین ترانشه های حفاری شده به روش مکانیکی )جمعا" شش سانتیمتر( جهت جلوگیری از شکستگی و تخریب آسفالت حاشیه ترانشه ها ، در صورت ارائه دستور کار توسط دستگاه نظارت و انجام کار توسط پیمانکار شایان ذکر است که این مساحت باید بوسیله قیر پوشانده شود .**

**ب( کلیه سطوح مورد نیاز به مرمت و آسفالت ، ناشی از نامناسب بودن جنس زمین و ریزش حاشیه ترانشه ها ، میله های چاه ، حوضچه ها و رمپهای ورودی لوله به نقب، در حفاریهای انجام شده به روش دستی و مکانیکی با تنظیم صورتجلسه و ذکر نشانی دقیق آن و تایید دستگاه نظارت .**

**8) تهیه آسفالت گرم فقط از کارخانه های دارای نشان استاندارد قابل قبول است .**

**9) کیفیت و تعیین ضخامت آسفالت در هر زمان و مکان و هرتعداد به تشخیص کارفرما و دستگاه نظارت و توسط آزمایشگاه ذیصلاح مورد آزمایش قرار می گیرد و هزینه آزمایش بعهده کارفرما می باشد و درصورت هرگونه اعتراض نسبت به نتایج آزمایشگاهی به تشخیص و صلاحدید کارفرما نسبت به آزمایش مجدد با هزینه پیمانکار انجام خواهد شد.**

**10 ) در صورت بروز هرگونه نشست ، بلافاصله باید با دستور دستگاه نظارت یا کارفرما و توسط پیمانکاراصلاح گردد .**

**11) کلیه آدرس های آسفالت شده باید به صورت دقیق با ذکر نام مشترک یا درخواست کننده ، نوع ترانشه از قبیل آب یا فاضلاب ، حوادث ، انشعابات و لوله گذاری مشخص و در صورتجلسات مورد تایید آبفا مندرج گردد و به تایید ناظر مشاور ، سرناظر مشاور ، ناظر مقیم منطقه و رییس فنی منطقه برسد ، بدیهی است که آدرس های مبهم و آدرس هایی که مربوط به ترانشه های آب و فاضلاب نیست به هیچ عنوان قابل پرداخت نمی باشد .**

**12) نظر به اینکه باستناد بند 6 مقدمه فصل هشتم فهرست بها ، هزینه برداشتن ، بارگیری ، حمل به هر فاصله و باراندازی خاک هم حجم مصالح روسازی مصرف شده ، پیش بینی شده است لذا هیچ گونه هزینه جداگانه ای بابت موارد مذکور در آیتم های80702 تا 80705 قابل پرداخت نیست . لازم بذکر است پیمانکار هزینه های مربوطه را در ضریب پیشنهادی خود منظور نموده است .**