** شركت آب و فاضلاب استان اصفهان**

**گزارش کار روزانه عملیات شستشوی و لایروبی و رفع گرفتگی شبکه فاضلاب**

رئیس محترم بهره برداری و توسعه فاضلاب منطقه ........................

پیرو قرارداد منعقده به شماره ......................... با موضوع ......................... مورخ ............................. ؛ گزارش کار روزانه عملیات شستشوی شبکه فاضلاب شرکت پیمانکاری ...................................مطابق جدول ذیل به حضور ایفاد میگردد ؛ در تمامی موارد معایب مشاهده شده با ذکر شماره منهول مشخص میشود.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | تاریخ | آدرس | قطر فاضلابرو ( میلیمتر ) | طول شبکه شستشو شده ( M) | تعداد منهول بازدید شده | منهولهایی که نیاز به همسطح سازی دارد با ذکر شماره منهول | | طوقه شکسته یا لق شده با ذکر شماره منهول | عدم وجود طوقه با ذکر شماره منهول | دریچه شکسته ؛ لق شده؛ با ذکر شماره منهول | عدم وجود دریچه با ذکر شماره منهول | دریچه نامرئی است با ذکر شماره منهول | آسفالت یا بتن دور دریچه نیاز به ترمیم داردبا ذکر شماره منهول | امکان ورود آب باران به منهول وجود دارد با ذکر شماره منهول | نشتی آب در منهول مشاهده شده است | جانوران موذی درون منهول زیاد است | وضعیت سازه ای منهول بحرانی است و نیاز به بازسازی دارد | عبور لوله گاز یا آب از منهول | میزان آب مصرف شده جهت عملیات شستشو ( متر مکعب | میزان نخاله و رسوبات تخلیه شده از خط طی عملیات شستشو ( متر مکعب ) |
|
| دریچه بالاتر از سطح زمین | دریچه پائین تر از سطح زمین |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

پیمانکار قبل از انجام هر کاری مکلف به دریافت نقشه خام شبکه فاضلاب ، یا پلان منهولها از دستگاه نظارت کارفرما ، میباشد.

پیمانکار ملزم است ضمن بررسی و مشاهده نقشه ،نسبت به شیت بندی نقشه و مشخص کردن مسیر و جهت حرکت روز بعد در نقشه های خام با مداد و شماره گذاری منهولها ( استفاده از شماره منهولهای ثبت شده در عملیات نظارت بر سم پاشی یا شماره منهولهای ثبت شده در نرم افزار GIS در صورت وجود )

پیمانکار دستگاه نظارت مسئول شبکه فاضلاب